**92.血管显像仪 2台**

1.操作方式：手持或支架固定

2.主机功耗：≤3.5W

3.电池续航能力：≥5小时

4.电池充电时间：≤3小时

5.电池容量：4300mAh

6.充电电压：5.0V DC

7.供电方式：电池供电

8.光源类型：近红外光（无辐射）

9.投影仪分辨率：854\*480

10.图像对位精度：≤0.10mm

11.最佳成像高度：200±20mm

12.图像解析速度：≥30帧/秒

13.最小可识别血管：直径≥0.5mm

14.可识别血管深度皮下12mm以内

15.投影尺寸：大、中、小三种尺寸

16.投影亮度：五档投影亮度

17.投影图像颜色：五种投影颜色

18.每种颜色均可反色

19.血管显示模式：普通模式/增强模式/深度模式

20.深度提示：四档深度提示

21.血管分布图像的存储：具备图像锁定、存储、回放功能

22.可导出血管分布图像至电脑

23.最佳投影距离指示：具备

24.自动休眠/唤醒：具备

25.最佳穿刺路径推荐：具备

26.最佳血管灌注水平提示：具备

27.外置式血管影像增强器：标配

28.具备美国 FDA 认证、欧盟 CE 认证

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。