**103.实验用监护仪 1台**

★原装进口

1. 适用于大动物监护。
2. ≥12.1 英寸高清触摸显示屏，最多可现实 6 通道参数波形，Windows 嵌入式操作系统设计。

3、可选配血氧饱和度探头以实现高心率下动物的血氧饱和度监测。

4、气道适配器采用低死腔设计，有适用于高湿度与低湿度气道的采集线。

5、采样器体外旁式采样模块。

6、通过无线局域网在多个终端轻松传输或查看数据。

7、有MRI兼容型号，可在磁共振环境下监测三导联心电、脉搏血氧、无创。

8、自动检测心律失常，测ST 段的变化。

9、无创血压：可测舒张压、收缩压、平均动脉压，脉搏速率。

10、标准动物专用脉搏血氧光纤；

●11、心电图：检测 I、II、III、aVL、aVR、aVF、V 导联心电图

1. 无创血压范围：≤330mmHg，精确度：1mmHg；

13、内置存储器可存储 500 组动物、72小时数据；

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。