**105.无菌盐水制冰机 1台**

1、制冰盆盛载能力≥8升，可连续制冰，容易移动，消毒方便；冷冻温度在-37℃；制冷剂：R404A；

2、冷井为镂空和夹套设计，可进行充分热交换，制冷效率好；制冰盘采用医用级不锈钢，耐腐蚀、可高温灭菌；采用业界口碑好的压缩机保障制冷效果；

3、机器本身配有排污口，使用完后方便清洗,配有配套废液桶进行废液回收处理,配有配套废液桶进行废液回收处理；可与一次性无菌制冰膜配套使用；

4、风冷方式，外壳的通风口间隙足够，通风效果好；

5、配备医疗专用脚轮，具有运行轻巧、转向灵活、弹性大、特殊超静音、耐磨、防缠绕以及耐化学腐蚀等特点。

6、配备液晶触摸显示屏，可预约时间；

7、制冰机产出的冰屑呈一种柔软、无尖刺的冰泥状态。

8、电源要求：220V/50HZ。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。