7、射频理疗仪 1台

★1基本要求：射频电流通过不同的电极作用于人体，起到热效应和非热效应，促进血液循环，加速新陈代谢，提高细胞膜的通透性，加速细胞内外物质的交换，增强细胞活性，激发人体细胞和组织自身的再生和修复功能，加速受损组织的修复。

★2资质认证：具有医疗器械注册证、厂家的生产许可证

3 技术和性能参数

3.1输入电源：220V，50Hz

3.2额定功率：≤300VA

3.3安全类型：Ｉ类BF型

3.4显示屏：液晶触摸屏，易于操作。

3.5治疗时间：治疗时间选择范围≥1-30分钟。

3.6治疗模式：具备不少于二种治疗模式，单独治疗模式不少于2种，交替治疗模式不少于1种。

3.7电极片尺寸：三种标准圆片电极。

3.8治疗强度选择：强度范围在0-100%，步进10%。

3.9开机方式

3.10操作头支架：设备具备一体化操作头支架设计，支持电极操作头放置。

3.11主机尺寸：长≤340mm，宽≤340mm，高≤130mm。

3.12使用场景：根据使用场景可选择配置台车；也可选择可携带的一体机箱或包。

3.13治疗频率：非单一治疗频率，频率范围在2500Hz～1MKHz，不少于二种不同的治疗频率。

3.14治疗频率工作模式：单频率模式；动态切换频率模式。

3.15工作模式：常规模式，工作频率≤0.5MHz；深度模式，工作频率≤0.3MHz。

3.16输出强度功能：具备不少于二种输出强度功能，包括间歇输出功能、增强输出功能。

3.17输出通道：不少于4种输出通道接口，每一种通道工作模式不同，包含有中性电极输出通道。

3.18电极选择：设备接口可与理疗电极、穿戴式理疗电极插接使用。

3.19 报警及安全要求：治疗提示音：治疗开始、暂停、停止有提示音；具备手持急停开关。

4配置需求：硬件：主机一台（电容电极操作头1个、电阻电极操作头1个、电容电极片3个、电阻电极片3个），台车1个，机箱1个，保湿按摩膏1桶。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。