34、宫腔镜1套

★1基本要求：使用宫腔镜依次经阴道、宫颈进入宫腔，检查宫颈管及宫腔内各类病变。

★2资质认证：CE证书，ISO13485认证

3技术和性能参数

3.1镜体材质：HOPKINS II柱状晶体镜，非球面镜，蓝宝石镜面●3.2扩展功能：该宫腔镜可用于经阴道注水腹腔镜，并提供彩页3.3镜体尺寸：镜体外径2.9mm，长度30cm，可高温高压消毒灭菌

3.4视向角：视向角30°，广角

3.5导光束接口：导光束接口含≥3种接头，可与不同厂家导光束连接

3.6操作内鞘：直径4.9mm，带7Fr.器械通道，带进水通道

3.7操作外鞘：直径5.5mm，带出水通道

3.8活检钳：7Fr，双动钳口，半硬性，长度40cm

3.9抓钳：7Fr，双动钳口，半硬性，长度40cm

3.10剪刀：前端为钝头，7Fr， 单动钳口，半硬性，长度40cm

3.11双极电凝球：GORDTS/CAMPO双极球形电极，5Fr，长度36cm

4配置需求

4.1 2.9mm宫腔镜 1条

4.2 4.9mm操作内鞘 1套

4.3 5.5mm操作外鞘 1套

4.4 活检钳，7Fr 1把

4.5 抓钳，7Fr 1把

4.6 剪刀，钝头 7Fr 1把

4.7 宫腔镜消毒盒 1个

4.8 双极电凝球 1把

4.9 双极导线 1根

★5零配件报价

名称：双极导线，型号：26176LE，免税价格;1655元

6安装要求：需要兼容在科室现有KARL STORZ摄像系统上使用并实现所有功能。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。