16、环钻 1台

★1基本要求：皮肤组织瘢痕组织钻孔、削磨、切开处理

★2资质认证：指对医疗器械注册证或质量管理体系认证的要求3技术和性能参数

3.1手机：3只（2只高速手机、1只低速手机）

3.2转速范围：0～30000rpm/min（低速手机）

0～40000rpm/min（高速手机）

3.3转速步进：500rpm

3.4力矩：≥15mN·m

3.5噪音：≤55dB

3.6环钻规格：φ0.6mm、φ0.8mm、φ1.0mm、φ1.2mm、φ1.4mm

3.7电源：AC220VA±10V、50Hz±1Hz，适用于手术时对皮肤瘢痕组织钻孔、削磨、切割/切开处理

4报警及安全指标：设备指标异常提示和安全报警声、光指示

5配置需求

5.1主机 1台

5.2马达 3只

5.3手机 3只

5.4脚踏开关 3只

5.5电源插头线 1根

5.6环钻 5支

5.7磨头 2支

5.8软件：主机自带软件，免费升级

6电源：AC220V±10%，50Hz±5Hz

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。