6、小儿电子支气管镜 1台

★1基本要求：描述设备基本需求与主要用途

★2资质认证：指对医疗器械注册证或质量管理体系认证的要求3技术和性能参数

3.1视野方向 0度直视

3.2视野角：≥110度

3.3景深：2-50mm

3.4照明方式：光导方式；

3.5插入部外径：≤2.8mm；

3.6先端部外径：≤3.1mm；

★3.7弯曲角度 上≥210°，下≥130°；

3.8管道内径：≥1.15mm；

3.9有效长度：600mm，全长≥880mm；

★3.10插入管左右旋转≥120°；

3.11最小可视距离：距先端1.5mm

3.12内镜按钮控制：冻结图像、打印、录像、照相等；

★3.13与科室主机相兼容

4配置需求：与目前科室主机相兼容

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。