37、病人监护仪 4台

★1基本要求：投标产品适用于成人、小儿、新生儿的监测

★2资质认证：取得医疗器械III类证

3技术和性能参数

3.1标配监测参数：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能。

3.2可选配：呼末二氧化碳（EtCO2）和有创血压（IBP）

3.3≥10英寸彩色显示屏，支持同屏显示大于10道波形以同时观察丰富的信息。

3.4支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式

3.5具有呼吸氧合图，短趋势，大字体，趋势回顾。

3.6具备3导5导心电切换功能，可升级十二导心电，具有七导联心电同屏显示。

3.7无创血压成人测量范围：收缩压30～270mmHg，舒张压10～200 mmHg。

3.8无创血压提供单次，周期和快速模式。

3.9具有待机功能。

3.10声光双重三级报警。

3.11具有全参数掉电存储功能。

3.12具备蓄电池，蓄电池单独工作时使用时间≥4小时。

4配置需求

4.1主机；

4.2血压袖带及血压延长管；

4.3心电导联线；

4.4体温探头；

4.5血氧探头；

4.6蓄电池。

5 安装要求：具备220v电源

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。