35、低温高速离心机 1台

1标准配置（主要硬件、软件）及技术参数。

1.1微机控制，数字显示，触摸式按键操作。

★1.2生物安全性定角转头离心，1.5 ml/2.0 ml离心管最大处理容量≥24个/24个。

★1.3生物安全水平转头离心，15 ml/50 ml离心管最大处理容量≥20个/12个。

★1.4定角转头最高转速：≥15,000 rpm，最大相对离心力≥24,000×g。

★1.5最低制冷温度：≤-15 ℃。

1.6驱动系统：无碳刷变频感应电机。

1.7温度控制性能：可在10min内降温至4℃，需要提供证明材料。

1.8显示功能：数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示。

1.9升/降速率选择：10个/10个，提供证明材料。

1.10时间设定最大范围：≥2小时。

1.11安全功能：转头不平衡检测，超速/超温保护，自动安全门锁及机身精钢设计。

2配置

2.1台式多功能冷冻离心机主机一台；

★2.2中标后根据实际需求提供定角转头或水平转头3个。

两年质保、厂家直服、24小时响应。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。