38、低速冷冻离心机 1台

★1.基本要求：用于DNA、RNA、蛋白质、细胞等样本的分离

★2.资质认证：医疗器械产品备案、医疗器械生产备案或符合医疗器械注册证等

3.技术和性能参数：满足于临床研究或细胞培养实验室不同规格离心管离心

3.1模式温度调节范围-10℃-40℃；

3.2缓慢启动和刹车功能；

3.3最大转速：≥5000rpm，转速可设置

3.4最大离心力：≥3000xg

3.5具有快速制冷功能；具有待机冷却功能；具有定速计时功能；3.6最大容量：20×50ml

3.7离心机腔内具有冷凝排水孔，防止腐蚀腔体；

3.8产品为进口品牌

3.9报警及安全指标：不平衡自检系统；超速保护

4.配置需求：对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求

4.1硬件：水平转子、吊篮、15ml-50ml锥形离心管适配器。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。