29、等离子电切镜1套

★1基本要求：治疗宫腔息肉，粘膜下肌瘤，子宫内膜增生，子宫纵隔，宫腔粘连，宫内异物等多种妇科常见疾病。

★2资质认证：CE证书，ISO13485认证

3技术和性能参数

3.1镜体结构：超广角，无失真

3.2镜面材质：蓝宝石

3.3成像角度：12°

3.4镜体直径：镜体直径4mm

3.5灭菌方式：可高温高压、浸泡、熏蒸

3.6有效景深范围 ：3mm～100mm

3.7外鞘直径：26Fr

3.8冲洗方式：持续灌流，可360°旋转，带闭孔器

3.9内鞘管：绝缘陶瓷，可360°旋转

3.10 电切环类型：可重复使用，可高温高压灭菌

3.11双环设计：电切环头端具有回流环，独特的双环设计使电流不通过镜鞘，仅通过电切环即可实现真正的双极，最大程度降低对宫颈和周边组织的神经刺激，安全性高

3.12兼容性：与科室现有AUTOCON III 400能量平台完美兼容，连接后自动识别设备并切换为专用电切镜模式。

3.13报警及安全指标

4配置需求

4.1 4mm 12°内镜 1根

4.2 被动式工作手件 1套

4.3 连续灌流外鞘 1根

4.4 连续灌流内鞘 1根

4.5 标准鞘芯 1根

4.6 ELLIK排空器 1套

4.7 高频导线 1根

4.8 电切环 6根

4.9 保护套 1个

4.10 导光束 1根

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。