43、医用电动诊疗床 3台

★1基本要求：医用电动诊疗床，床面分成两段，上床板装有气动弹簧，可调角度，可以使用多种方法安全有效地进行手法治疗。

★2资质认证：医疗器械注册证

3技术和性能参数

3.1运行模式：间隙运行

3.2最大推力：≥6000N

3.3床面规格（长×宽）：≥120(W)cm×200(L)cm

3.4升降高度：≥40cm～90cm。

3.5背板活动角度：≥0°～80°

3.6床板安全工作载荷：≥1700N（患者1350N）

3.7防进液程度：IPX4

3.8收滑轮踏板：能通过收滑轮踏板实现床体固定和移动的转换3.9电机：品牌电机和气动弹簧双重保护，增加稳定性和安全性

配备紧急停止开关

3.11材料：抗菌耐磨高弹力皮革，高阻燃性、抗菌、耐温、防划、床体弹力好、舒适

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。