22、医用离心机（PRP专用） 1台

★1基本要求：在PRP制作过程中需要使用专用的离心机。利用患者自身血液制备富血小板血浆，精准作用于损伤部位，以刺激组织再生并加速愈合。

★2资质认证：医疗器械注册证/备案证

3技术和性能参数

3.1最高转速：≥5000r/min

3.2最大制备容量 ≥8×15ml

3.3最大离心力：≥3400g

3.4转速控制精度：≤20r/min

3.5时间控制范围 ：0～99min

3.6时间控制精度：≤1S

3.7噪音 ：≤70db

3.8环境温度：5℃～40℃

3.9相对湿度：≤80％

3.10电源：AC220V±10% 50Hz

3.11外形尺寸：≤880mm×740mm×650mm (L×W×H)

3.12重量：≤118Kg

4报警及安全指标 ：设备指标异常提示和安全报警声、光指示

5配置需求

5.1主机 ：主机1台

5.2操作手册：操作手册1份

5.3装箱单：装箱单1份

5.4保修卡：保修卡1份

5.5合格证：合格证1份

5.6电源线：电源线1根

5.7角转子：角转子(8×15ml)1套

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。