19、恒温金属浴 2台

★1基本要求

1.1 LED显示；

1.2温度较准功能；

1.3多模块选择；

1.4加热均匀；

2技术和性能参数

2.1温度控制范围：室温～100℃；

2.2时间设置：1～999min；

2.3控温精度：±0.5℃；

2.4模块稳定性：±0.3℃；

2.5加热时间：≤12min(20℃～100℃)；

2.6温度偏差：具备温度偏差纠正功能；

3配置需求：附带0.2ml、1.5ml和2.0ml EP管模块 。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。