14、输液架 24台

★1基本要求：满足科室病人输液时液体挂放需求。满足病人输液时输液安全。

★2资质认证：医疗器械注册证 符合国家质量管理体系认证的要求

3技术和性能参数

3.1整体输液架材质为不锈钢和ABS材质。

3.2脚轮：静音，防静电， 五轮

3.3高度调节范围≥1100mm～2000mm。

3.4顶部配有不少于四个盐水瓶挂钩，承重≧5KG。

3.5下杆直径≥25mm 厚度≥0.5mm

3.6上杆直径≥19mm 厚度≥0.5mm

4配置需求 ：输液头 可调节输液杆 底座 带轮

5安装要求 ：高度调节范围≥1100mm～2000mm。承重≧5KG。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。