20、压缩式雾化器 8台

★1基本要求：治疗哮喘及上下呼吸系统疾病的治疗，产生的雾粒均匀，药物在肺部的沉积率高

★2资质认证：二类医疗器械注册证

3技术和性能参数

3.1雾化颗粒：1～5um

3.2药液残留：≤0.3ml

3.3噪音：≤55分贝

3.4适用人群：各年龄段适用

3.5净重 ：≤2.5kg

3.6工作时长：连续工作时长 ≥24小时

3.7电压 ：电源/电压: 220v/50hz

3.8气流 ：压缩机自由气流≥8lpm

4配置需求：成人、儿童雾化咬嘴及雾化面罩

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。