21、医用冷藏柜 1台

★1基本要求：主要用于放置和保存标本和化学试剂

★2资质认证：符合国家生产标准

3技术和性能参数

3.1 220V电压

3.2有效容积≥600L

3.3温度范围：2～8℃（恒温），控温精度：≤0.1℃

3.4压缩机：变频压缩机

3.5温度显示：LED数字显示箱内温度，显示精度≤0.1℃

3.6冷凝水汇聚后自动蒸发

3.7立式双开门，门体双锁结构

3.8报警及安全指标：多故障报警：高低温报警、传感器故障报警、断电报警

3.9报警方式：声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。