8、皮下电子注射器控制助推装置 1台

★1设备基本需求与主要用途：采用进口机芯，先进真空负压和自动传感技术，以完美解决皮肤缺水引起的干燥脱屑、毛孔粗大、皮肤暗沉、黑头粉刺、痘坑痘印、色斑、黄褐斑、细纹等问题，

通过水光注射仪注射营养物质（透明质酸或胶原蛋白）到皮肤的基底层，改善皮肤的水合作用，改善皮肤细胞的营养和活性，恢复皮肤的弹性和紧实，从而有效的解决面部皮肤问题。

★2需具备医疗器械注册证。

3显示屏：10～12.5英寸高清液晶触摸屏。

4动态负压技术：注射高效、均匀、定位、定向、定层、定量、不漏药、痛感低。

5单次注射准确性：不大于±1%。

6负压值：最大负压≥-75kPa，10档可调。

7推进速度:≥3mm/s，≥3档可调。

8注射模式:手动、自动感应、自动脚踏、连续脚踏可自由切换。

9注射剂量:0.8mL～5mL，8种剂量可选。

10预设参数:可预设4种治疗参数。

11报警功能:具有断电报警、阻塞报警、负压不足报警、注射结束报警功能。

12操作面板：触摸屏、液晶显示。

13防水等级：脚踏开关防水等级IPX8。

14软件：取得国家软件著作权登记证书。

15故障提示：过压报警提示。

16配置需求：治疗手具1个、电源线1根、脚踏开关1个、过滤器、过滤针、注射器。