2、成像控制器 1台

1基本要求：产品专为胆管、胰管和阑尾在自然通道下微创进入胆胰管和阑尾腔，提供直视图像，同时可通过成像系统适配成像导管的操作通道，进行胆胰管、阑尾疾病的诊疗。

2资质认证：提供国家药品监督管理局颁发的注册证。

3主机

3.1数字成像控制器。

3.2LED光源和主机二合一。

3.3具有LED亮度调节，等级≥5。

3.4主机自带视频输出接口：DVI 1个，VGA 1个，S端子 2个。

3.5数字成像控制器主机与适配成像导管为同一品牌。

4配置需求

4.1医用显示器：显示器尺寸≥21寸。

4.2专用台车：能放置整个数字成像控制器，配备监视器支臂，理线槽，带脚刹功能。