7、肠内营养输注系统 4台

★1主要用途：可连续或间断向患者胃肠道输注营养液。

★2资质认证：所供产品取得货架医疗器械注册证。

3挤压方式：盘式蠕动挤压式。

4喂养速度：1～500ml/h。

5显示屏：触摸屏。

6加温系统：自带加温系统。

7充电时间：充电时间≤4h。

8日志：可储存1500条以上历史记录。

9报警及安全指标：喂养异常、加温器超温、电池电量低、电池耗尽。

10喂养模式：连续、间歇。

11输液精度：±5%。

12冲洗速度：1～500ml/h。

13网路连接要求：无线或有线联网。

14续航时间：≥10h。

15防堵管功能：间歇防堵管功能。