10、全自动血小板聚集仪 1台

★1设备功能基本要求及用途：检测血小板聚集功能。

2资质认证：具有国家食品药品管理局（CFDA）批准或注册文件。

3技术和性能参数

3.1检测原理：光电比浊法（LTA法）。

3.2测试通道：≥4个测试通道。

3.3搅拌方式：圆杯磁力搅拌。

3.4样本用量：加样量不小于200ul。

3.5样本位：≥6个样本位。

3.6加样方式：全自动（原始管上机）。

3.7检测速度：≥20个单项测试/小时。

3.8联网可与医院LIS联网。

3.9诱导剂：ADP（二磷酸腺苷）、EPI（肾上腺素）、AA(花生四烯酸)、RIS(瑞斯托霉素)、COL(胶原)。