[bookmark: _Toc15420][bookmark: _Toc40954818][bookmark: _Toc13489][bookmark: _Toc1290][bookmark: _Toc27802][bookmark: _Toc32363][bookmark: _Toc25075][bookmark: _Toc28557][bookmark: _Toc169885790][bookmark: _Toc11505][bookmark: _Toc18845][bookmark: _Toc13753][bookmark: _Toc86675160]技术条款及要求
[bookmark: _Toc80841058]根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购需求管理办法》等相关法律法规及前期需求调查情况，编制本项目的采购需求（技术要求、商务要求）内容如下：
[bookmark: _Toc160187005]一、项目概况
[bookmark: _Hlk80819861]项目名称：甘肃省地震局地震预警信息发布系统-地震预警液晶终端（32寸壁挂终端）
预算金额：359.89万元
最高限价：359.89万元
[bookmark: _Toc160187006]二、技术要求（服务标准和内容）
1. 技术指标 （项目负责人对技术指标真实有效性负直接责任）
  采购清单：
	标段
	标段名称
	序号
	采购内容名称
	数量
	单位
	分包金额（万元）
	备注

	1
	[bookmark: _GoBack]甘肃省地震局地震预警信息发布系统项目
	1
	地震预警液晶终端
（32寸壁挂终端）
	493
	套
	359.89
	须安装，包含8年通讯费、运维服务(运行率95%以上)，一次免费移机，8年质保

	
	总计
	
	
	
	
	359.89
	


技术指标：加注“●”号条款为关键指标、加注“■”号为重要指标，其他均为一般指标。
	序号
	名称
	指标类型
	技术要求
	评价标准
	备注

	
	
	●
	基本要求
	
	

	1
	地震预警终端
（核心产品）
	●
	1.入网注册：通过License或安全证书进行入网注册；
	具备通过配置注册地址、注册账户和密码等信息，以License或安全证书等方式进行入网注册的功能。注册成功后在发布平台下可查询到获得授权的终端。
	

	
	
	●
	2.通信协议：通过MQTT协议订阅主题接收信息；
	具备基于MQTT通信协议订阅地震预警、地震速报等相关主题，在各主题下接收相应信息的功能。（MQTT通讯协议详见地震预警信息发布规程第2部分第7章和附录内容，测试过程中会制定相关测试主题。）
	

	
	
	●
	3.信息解析：具备数据解析、重要参数计算和本地预警等级确定等功能；
	1.具备通过地震预警信息解析获取发震时刻、震中经纬度、震源深度、震级等地震基本参数的功能。
2.以《地震预警信息发布规程第2部分》附录内容给出的算法，计算本地预估烈度和倒计时等参数，并确定本地预警响应等级。
3.根据《地震预警信息发布规程第1部分》第5章规定的发布规则，对多报地震预警信息进行更新解析和计算。
4.地震预警信息的内容及格式满足《地震预警信息发布规程第1部分》附录C的要求。
5.地震速报信息的内容及格式满足《地震速报技术管理规定（2015年修订版）》的要求。示例：中国地震台网正式测定：11月14日19时42分在四川凉山州会东县（北纬26.56度、东经102.53度）发生6.1级地震，震源深度5公里。
	

	
	
	●
	4.地震预警演练：具备地震预警演练功能，可配置地震预警演练信息，演练信息正确响应；
	1.可接收发布平台下发的演练地震信息，或本地配置演练地震信息，正确响应演练地震预警信息，实现地震预警演练功能。
2.演练过程中应提示“地震预警演练”，根据演练信息计算本地预警等级，正确进行告警，可视类终端支持倒计时显示。
	

	
	
	●
	5.信息反馈：可对接收到的信息等进行反馈；
	1.终端接收到发布平台的信息后，应向发布平台反馈接收状态信息，主要包括地震预警事件信息、预警等级信息、报警器（声音、灯光）触发信息、预警时间、震中距、终端名称、终端序列号、终端类型等信息。
2.反馈信息应与终端响应时展示的信息保持一致，且应包括详细的时间标记，时间标记应精确到毫秒。
	

	
	
	●
	6.状态监控：终端应实时记录运行状态，并根据要求上报；
	1.终端采用定时发送“心跳包”等形式与发布平台和终端管理平台保持连接，定时向发布平台和终端管理平台发送终端的状态信息。
2.可根据终端管理平台发出的命令，上传终端运行状态信息。
	

	
	
	●
	7.信息展示：预警终端收到平台发送的信息后按相应内容进行展示；
	1.可视类终端应具备信息展示功能。
2.根据接收和解析的地震预警信息，能够按照对应预警响应等级展示，包括但不限于发震时刻、震中位置、震级、预估地震烈度、预警时间、避震提示等内容。
3.根据接收和解析的地震速报信息，能够在屏幕显示发震时刻、震中位置、震级等信息。
4.根据相关预警发布规则，对多报地震预警信息进行更新展示。
5.发震时刻精确到分并保留整数，震中位置坐标保留不超过2位小数，震级保留1位小数，预估烈度和预警时间保留整数。
	

	
	
	●
	8.声音报警：具备声音告警功能，可根据地震预警发布规则进行响应，音频文件和音量大小可配置；
	1.具备声音告警功能，收到地震预警信息后，按照地震预警发布规则进行响应，通过语音播发/不播发预警信息内容。
2.声音应符合《地震预警信息发布规程第1部分》第4章关于预警等级的相关要求和附录B中关于声音的要求。
3.音频文件和音量大小可在终端管理平台配置。
4.最大播发音量应距声源方向3m处的声压级应不小于75dB。
	

	
	
	●
	9.灯光报警：具备灯光报警功能，可根据地震预警发布规则进行响应，灯光报警有闪烁功能；
	可视类终端具备灯光报警功能：
1.收到地震预警信息后，按照地震预警发布规则进行灯光闪烁。
2.灯光显示符合《地震预警信息发布规程 第 1 部分》第 4 章关于预警等级的相关要求和附录 A 中关于图标颜色的要求。
3.灯光响应可根据地震预警发布规则在终端管理平台配置。
4.灯光闪烁频率可设置，默认闪烁频率为 3Hz 至 6Hz。
	

	
	
	●
	10.预警取消：具备地震预警信息取消的功能；
	接收预警取消信息后，终端能立即停止播发当前正在播发的预警信息，并提示地震预警取消信息。
	

	
	
	●
	11.响应时间：响应时间不超过0.5秒；
	自收到信息开始至终端开始通过声/光等方式响应的时间不超过0.5秒。
	

	
	
	●
	12.信息安全：具备数字证书功能；
	接收和发送信息具备数字证书认证功能，以保障传输信息的安全。数字证书的正常与否应记录在日志中。
	

	
	
	●
	13.时间服务：具备授时、守时和时间标记功能；
	1.具有通过网络授时（NTP）的功能，NTP服务器可配置。
2.授时钟差优于1/10秒，授时频次可配置，默认不低于1次/小时。
3.断电或断网恢复后，应在10秒内进行重新授时。
	

	
	
	●
	14.通信：支持并提供RJ45有线网络和 Wi-Fi方式，支持4G以上制式移动通信网络（含物联网卡）；
	1.支持并提供 RJ45 有线网络和 Wi-Fi 方式进行通信。
2.支持使用4G以上制式的移动通信网络（含物联网卡）进行通信，同时支持联通、电信和移动等运营商。
	

	
	
	●
	15.断电（网）重连和记忆：具备断电（网）主动重连功能，且能保持设备已有配置信息；
	1.终端断电（网）恢复后，具备主动重联功能。
2.终端设备断电重连时，能够重复使用断电前的设备配置信息。
	

	
	
	●
	16.电源适应性：正常工作的适应电源稳态电压允许范围 220×（1±10%）V。
	采用可编程式供电电源对终端进行测试，终端正常运行的供电电源适应性达到或优于稳态电压220×（1±10%）V。
	

	
	
	■
	17.日志管理：可记录系统日志、地震预警信息日志，支持日志分类、分级保存；
	1.系统日志连续记录，包括但不限于系统状态、系统自检、连接状态、操作记录、各类信息获取和确认、处理、显示、异常处理，且本地保存不低于30天。
2.地震预警信息日志，包括但不限于报文接收信息、报文内容、报文回复、预警响应以及反馈信息等各类信息的时间信息，本地保存不低于3个月。
3.支持日志分类、分级保存。日志的时间标记应精确到毫秒。
4.支持定时上传日志文件到日志服务器，上传日志功能可配置关/开自动上传服务，上传文件命名规则清晰。
	

	
	
	■
	18.管理功能：支持在终端设备现场操作或远程在管理平台配置信息；
	1.能够配置本地位置，可通过地图选取和输入经纬度配置本地位置。
2.能够配置本地地震预警等级与对应本地烈度值（下限）。
3.能够手动配置紧急信息服务源和订阅主题。
4.具备远程管理，可查看终端设备状态、配置和管理相关参数，进行系统升级、重置、重启。
	

	
	
	■
	19.接口：支持并具备音（视）频和USB接口；
	1.支持并具备 3.5mm 音频输出接口。
2.支持 USB 接口，具备2个USB2.0及以上接口。
3.可视类终端应支持并具备 HDMI 接口。
	

	
	
	■
	20.工作环境：温度湿度满足正常工作需求；
	工作环境温度在-10℃~50℃，空气相对湿度值不大于90%RH，无凝露。
	

	
	
	■
	21.外壳防护：终端的外壳防护达到IP65的要求；
	室外终端的外壳防护等级应达到GB/T 4208-2017规定的IP65 的要求。
	

	
	
	■
	22.存储：具备数据存储能力和自动清理空间能力；
	终端内部存储空间≥64G。当存储可用空间低于20%时，系统自动清除早期文件。存储空间可扩展。
	


[bookmark: _Toc160187007]
三、商务要求
[bookmark: _Toc160187008]（一）服务时间：
[bookmark: _Toc160187009]酒泉市各区县地震预警信息发布系统建设委托项目设备采购完成时间：合同签订后30个日历天。
（二）服务地点：
[bookmark: _Toc160187010]设备安装涉及酒泉市各区县，具体安装部署点位信息由甲方指定并以招标方签署合同为准，部分点位在设备安装前可临时调整。
（三）项目验收标准：
1.乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。如招标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当按甲方要求时间交付货物。　　
2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。　　
3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、以及货物包装是否完好。　　
4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。　　
5.甲方应当在到货后的15个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的30个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收合格的证明并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。　　
6.中标人提供的设备须是1年内生产的全新仪器，仪器内部无损坏，外表无磨损，外部包装无破损，并通过最终用户测试合格后，双方签署验收报告，视为供货验收完毕。通过最终用户3个月的试运行合格后，双方签署验收报告，视为验收完毕。
[bookmark: _Toc160187011]（四）售后要求
1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。　　
2.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：　　
2.1 根据不同项目及货物，由乙方提供不少于8年的设备质保和运行维护；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。　　
2.2 保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和维护，并对每台设备提供一次免费移机，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。　　
2.3 货物故障报修的响应时间为7*24小时。　　
2.4 若货物故障在检修工作24小时后仍无法排除，乙方应在72小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。　　
2.5 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。　　
2.6 保修期后的货物维护由双方协商再定。
2.7 投标人须根据本项目建设内容、设备配置、系统功能及甲方实际岗位工作需求，提供全方位、定制化、落地性强的专业培训服务，免费提供2天以上，各区县3人次专业技术人员的培训，直至对方专业技术人员能够独立操作。培训旨在保障甲方管理人员、操作人员、运维人员熟练掌握项目相关设备操作、系统使用、日常运维、故障排查、规范作业等技能，确保项目建成后可正常、稳定、高效投入使用。所有培训费用均包含在投标报价内，甲方无需额外支付任何培训相关费用。投标人需结合项目实际制定详细、可落地的培训实施方案，明确培训师资、培训课程、培训时长、培训对象、培训形式、考核方式、售后辅导机制等内容，方案需科学合理、贴合甲方岗位实际需求，严禁套用通用模板、脱离项目实际内容。
2.8 中标人对工作期间的安全问题负完全责任。


