27、电动床 8台

1基本要求：整体加宽至1.35米三功能电动床，用于科室母婴同床使用。

2资质认证：需具有电动床注册证，CFDA认证

3技术和性能参数

3.1整床规格：长≥2100mm，宽≥1350mm，高可调节范围≥600±150mm。

3.2功能：背板折起≥0～70°，腿部抬升≥0～30°。

3.3 线性手控器，大图标显示操作简单。

3.4床头床尾采用实木油漆，床头尾紧固牢靠。

3.5护栏采用铝合金立柱护栏，可收缩折叠。

3.6床框采用直径≥1.2mm的钢管焊接，床板采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作。

3.7脚轮采用125±5mm中控脚轮。

3.8配套床垫1张，床上输液杆1根。

3.9配置移动餐桌18张（其中8张为配套宽1.35米床使用，10张为配套宽1米床使用）。

4配置需求：电动床8台，移动餐桌18张。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。