39、手术头灯 3台

★1基本要求

便携式头灯照明系统是由锂电池和LED头灯组成的医疗设备，适用于照亮并查看伤口或手术位置。作为一种便携式设备，不需要任何附加支撑物及光导纤维。照明时光线同轴，无阴影，移动自由方便，并具有完美的色彩转换和一致的亮度。

★2资质认证：具有国家药监局下发的一类医疗器械备案凭证

3. 技术和性能参数

3.1总体要求：led手术用头灯

★3.2电源类型：超级锂电池

3.3输入电压：直流电5伏 2安

3.4运行功率：≤10W

3.5电池运行时间：单块电池最长手术时间≥20个小时

★3.6电池充电时间：≤4小时（全部充满）

3.7单块电池充电次数：≥300次

3.8重量 ：≤35克

3.9光强(流明)：四档可调

★3.10光照直径：≥80mm

3.11色温：≥6000K

★3.12头灯寿命：≥50,000 小时

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。