13、医用冷藏箱 2台

★1基本要求：箱内温度控制在2～8℃范围内，储存空间大，用于储存检测试剂、生物样本，生物实验材料，生物种质资源等。

★2资质认证：ISO质量管理体系认证

3技术和性能参数

3.1容积：≥1000L

3.2温度范围：2～8℃（每度可调控），精度≤0.1℃

3.3安全 ：双人双锁结构

3.4轮子：四个万向脚轮，配备两个固定底角；箱内空间 ≥10层可调搁架设计。

3.5制冷方式：风冷

3.6报警及安全指标：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警，两种报警方式4配置需求

4.1硬件：配备数字显示面板

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。