5、便携式血气分析仪 2台

★1设备功能基本要求及用途检测参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、

K＋，CL-,Ca+, Hct，Lac，Glu。

★2资质认证具有医疗器械注册证。

3方法学：干式电化学法、交流阻抗。

4计算参数：CH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，SO2(est)，Ca2+(7.4)，AnGap等, 直测和计算参数≥30项。

5标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血等≥6种。

6检测耗材：耗材单人份设计，独立包装，常温或冷藏保存，即取即用。

7质量控制：提供原厂配套三级液体质控品。

8操作界面：≥7英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程。

9数据管理仪器：可自动存储≥10000个病人结果，连接数据管理系统。

10便携具有提手，重量<5Kg(含电池)。

11仪器升级系统自动升级软件，无需增加模块。